//  https://en.rkgaming.com/download/1/

const U8 code Web\_KeyTab[]=    //Ascii

{

  'h','t','t','p','s',':', '/', '/', 'e', 'n','.','r','k','g','a','m','i','n','g',

  '.','c','o','m','/','d','o','w','n','l','o','a','d','/','1','/',

};

自定义网址最多80个字符。字符用ASCII值下发

例如 h 表示为 data0 bit7表示该字符大写状态，bit7=1 小写，bit7=0 大写。Data bit6~bit0 表示Shift alt Ctrl等。

例如A 0X65 a 0x97。

有线驱动格式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x09 | 0x12 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 功能：自定义网址  驱动发 set\_report 命令 80个有效数据 |

无线驱动：

命令ID ：0X12 数据长度80个